|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engine Speed (RPM): | Mass of Fuel Consumed per Cyl. Per Cycle (mg): | Mass of Air Consumed per Cyl. Per Cycle (mg): | Engine Power  (bhp): | Engine Torque  (ft-lbs): | Brake Thermal Efficiency: | Mechanical Conversion Efficiency: |
| 1,580 | 13.6 | 200 | 8.1 | 26.7 | 18.9% | 64.0% |
| 1,896 | 13.2 | 194 | 10.2 | 28.2 | 18.9% | 69.5% |
| 2,212 | 13.6 | 199 | 12.5 | 29.6 | 20.1% | 66.8% |
| 2,528 | 13.1 | 192 | 14.5 | 30.2 | 19.6% | 72.0% |
| 2,844 | 13.2 | 194 | 16.3 | 30.2 | 20.8% | 67.3% |
| 3,160 | 13.8 | 202 | 17.5 | 29.1 | 20.8% | 62.2% |
| 3,476 | 9.2 | 135 | 12.6 | 19.1 | 22.1% | 57.3% |

Table 2 (press ctrl+alt+left arrow to turn screen sideways)